물품(전동지게차 2.5톤) 규격서

2019. 07. 26.

서안동농업협동조합

Ⅰ. 물품개요

1. 물 품 명 : 좌승식 전동지게차(2.5ton)

2. 납품장소 : 경북 안동시 풍산읍 산업단지6길 50 (납품장소 하차도)

3. 물품수량 : 2대

4. 물품구입 범위

◦ 전동지게차 2대

◦ 시운전 및 운전원 교육실시

◦ 관련 매뉴얼 공급

5. 물품납품 기간 : 계약 후 30일 이내

Ⅱ. 일반사항

1. 개 요

본 시방서는 전동지게차 물품 납품에 필요한 제반사항에 대한 기술적 요구사항       을 기록한 것이며 계약서의 일부가 된다.

2. 용어의 정의

가. 계  약  자 : “계약자”는 본 공사를 발주한 ‘서안동농협’을 말한다.

나. 계약상대자 : “계약상대자”란 경쟁입찰방법에 의해 낙찰된 자로써 “계약자”

와 납품 및 공사 계약을 체결한 자연인 또는 법인를 말한다.

3. 물품납품기한

물품납품 기한은 계약일로부터 30일(시운전 및 성능시험 포함)

단, 아래와 같은 사항이 있을 경우에는 발주기관의 승인을 득한 후 납품기한         을 연장할 수 있다.

가. 천재지변, 일기불순 등으로 예측치 못한 작업불가 일수가 계속될 때

나. 발주기관의 부득이한 사정으로 설치중지 또는 연기의 필요가 있을 때

다. 기타 현장이 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 인정될 때

4. 납품 및 납품완료

가. 계약상대자는 계약자가 지정장소에 물품을 납품하여야 하며, 이를 수행하는데 필요

한 일체의 제반비용(운반비, 소모품비 등)을 부담하여야 한다.

나. 계약상대자는 세부 사양서에 명시된 제품을 납품하여야 한다.

다. 계약자는 납품하는 제품이 본 구매시방서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수

없다고  판단되면 교체을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응해야 한다.

바. 계약상대자는 납품기한 내에 제품을 납품 및 설치 완료해야 하며, 정상 운행 되도록

해야 한다.

5. 사고 및 손해배상

계약상대자는 물품 납품 시 계약상대자의 고용인에 의해 발생된 사고나 상해        또는 이들의 타인에게 준 재산 및 인명상의 피해에 대하여 배상 할 책임을 진        다.

6. 하자보증

가. 납품된 물품의 모든 부품과 성능에 대한 무상하자보증기간은 물품 검수일로

부터 1년으로 적용하며 4대 기능품에 대하여 2년을 적용한다.

다. 보증기간 중 제작 설계 또는 재질의 결함으로 고장 파손이 되어 납품 물품이 사용    상 하자가 있다고 판정될 경우 계약자는 무상으로 교체하거나 신속하게 무상    으로 수리하여야 하며 결함의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 당사에    제출하여야 한다.

Ⅲ. 계약규격조건

물 품 내 역
품명		규격			단위			수량
지게차		좌승식 전동2.5톤			대			2
계		-			-			2
규 격 서
속성명					단위		속성값
성능 및 제원	적재능력				kg		2,500
	본체규격		전장(포크제외)		mm		2,230이하
			전폭		mm		1,210이하
			전고(헤드가드)		mm		2,250이하
	포크길이(두께*너비*길이)				mm		40*100*1000
	주행속도(부하/무부하)				km/m		17 이상
	최소회전반경				m/m		2,100이하
	총중량				kg		4,800이하
	동력형식						AC전기
	배터리용량				AH		660이상
	최대유압(어태치먼트)				bar		155이상
특수사양(옵션) * 다음 사항 외 시판차량에 기본으로 포함되는 옵션은 모두 포함되어야 함
규격	구분			수량		주요내용
좌승식 전동 2.5톤	3단마스트			1set		최대양고 4,900mm이상 최저전고 2,250mm이하
	사이드쉬프트					사이드쉬프트 장착

* 기본지급품목: 충전기 1식, 공구 1set

Ⅳ. 기 타 조 건

1. 유지보수

가. 계약상대자는 납품한 제품들에 대한 일괄적인 유지보수체계를 갖추고, 검수 완료일      로부터 1년간 무상으로 유지보수를 하여야 한다.

나. 무상유지보수기간중 제품의 결함 및 하자가 발생할 경우 계약상대자는 빠른 시일 내에     무상으로 수리하여야 한다.

다. 계약상대자는 제품 운용 중 고장이 발생할 경우 24시간 이내 대응이 가능한 A/S망     을 갖추고 있어야 한다.

Ⅳ. 참고자료

1. 납품 완료시 제출하여야 서류

가. 납품 완료 사진

나. 운전 및 유지관리지침서 1식

다. 성능보증서 1부