규격 시방서

1. 사업목적 : 노후된 자동세차기 교체를 통한 주유 및 세차고객 이용만족도 향상

2. 기초금액 : 금 152,000,000원(일억오천이백만원, 부가세포함)

3. 상세 규격서 : 자동세차기(터널식)

구 분	내 용
설치장소	서안동농협 영농지원센터 풍산주유소 내 자동세차장
수 량	1식
형 식	터널식
전고(mm)	2,800mm
전폭(mm)	3,800mm
전장(mm)	12,700mm
세차가능치수	경승용 ~ 벤(신형 RV)차량 2,000mm(H) × 2,000mm(W) × 5,000mm(L) 이상
구본구성	◦ 자동세차기 본체(제품 사양서에 명시되는 모든 구성품을 포함) - 모터 및 콤프레샤 - 브러쉬 구성 - 콘베어 이동식 세차기(출구 신호등) - 펌프유닛 - LED조명 시스템 - 내외폭 안전장치 - 안전기능 - 기타 : 세차기 정상 작동에 필요한 모든 기본 부품 ◦ 자동세차기 구조물 재질 : 융융아연도금 ◦ 배관재질 : sus
추가구성	◦ 프리버블(스노우폼) ◦ 유리막코팅 ◦ 하부세차 구성 ◦ 건조브러시에 적외선 건조기 설치 ◦ 고압세척장치, 붐대 추가설치 ◦ 하우징 측면 기존사양과 동일한 재질로 교체 ◦ 피트내 슬러지 제거작업